**Кулер для воды Aqua Work 16-LD/EN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| https://aqua-work.ru/dl_images/page2/1c-good-02762-photo.jpg | https://aqua-work.ru/dl_images/page2/1c-good-03276-photo.jpg | https://aqua-work.ru/dl_images/page2/1c-good-04026-photo.jpg | https://aqua-work.ru/dl_images/page2/1c-good-02922-photo.jpg |  |

Стандартная напольная модель кулера для воды Aqua Work 16-L/ЕN с нагревом и компрессорной системой охлаждения. Удобное управление кранами подачи типа нажим кружкой. Одна из самых популярных моделей в ассортименте [Аква-Маркета](https://aqua-work.ru/Aqua-Market).

Бак горячей воды емкостью 1 литр и система нагрева мощностью 700 Вт рассчитаны на установку диспенсера как домой, так и в малом и среднем офисе (до 10-15 человек, если сотрудников больше - рекомендуем приобретать [кулеры с баками большей емкости](https://aqua-work.ru/kulery-s-bolshimi-bakami) или [диспенсеры с турбонагревом](https://aqua-work.ru/kulery-s-turbo-nagrevom))

Полнофункциональный аппарат, высокая продуктивность охлаждения за счет работы компрессора (тот же принцип, что и у обычного бытового холодильника). Система охлаждения не зависит от температуры внутри помещения или уровня его запыленности. Производительность холодильной системы - не менее 2 литров воды в час с температурой 7-10 градусов.

Корпус из стали (плюс вставки из пластика) стандартной высоты - 96 см. Возможно использование стаканодержателей двух типов: и с креплением на шурупах и с использованием магнита. Пустое место внизу аппарата никак не используется.

Аква Ворк 16-L/EN - это хороший кулер для воды без лишних деталей, который будет отлично работать и дома и в офисе.

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | YLR2-5-X (16L/EN) |
| Нагрев воды | есть |
| Мощность | 700 Вт |
| Нагревает | ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч |
| Охлаждение | [компрессорное](https://aqua-work.ru/kompressornye-kulery) |
| Мощность | 90 Вт |
| Охлаждает | ≤ 10 ºС, не менее 2л/ч |
| Подача воды | кружкой |
| Краников | 2 |
| Стаканодержатели | на шурупах, на магнитах |
| Место в корпусе | не используется |
| Установка бутыли | сверху |
| Индикация работы | светодиоды |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Габариты аппарата | 310x310x960 мм |
| Вес | 13.4 кг |
| Напряжение | 220-240 В / 50 Гц |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 мес. |