**Кулер для воды Aqua Work 16-LK/HLN бело-синий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÐÑÐ»ÐµÑ Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Aqua Work 16-LD/HLN Ð±ÐµÐ»Ð¾/ÑÐ¸Ð½Ð¸Ð¹ Ð½Ð°Ð³ÑÐµÐ² Ð¸ ÑÐ»ÐµÐºÑÑÐ¾Ð½Ð½Ð¾Ðµ Ð¾ÑÐ»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | https://aqua-work.ru/dl_images/udb_gallery/z_tbl_goods-rec3677-img4739.jpg | https://aqua-work.ru/dl_images/udb_gallery/z_tbl_goods-rec3677-img4741.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| Нагрев воды | есть |
| Мощность | 700 Вт |
| Нагревает | ≥ 92 ºС, не менее 7л/ч |
| Охлаждение | нет |
| Подача воды | нажатием кружки |
| Краников | 2 |
| Место в корпусе | не используется |
| Установка бутыли | сверху |
| Индикация работы | светодиоды |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Стаканодержатели | на шурупах, на магнитах |
| Габариты аппарата | 310x310x960 мм |
| Вес | 7 кг |
| Напряжение/частота | 220-240 В / 50 Гц |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |